MGL9050

POLLERLEUCHTE PLO SC 3 | 4K ANTHRAZIT

Ausschreibungstext

LED Pollerleuchte in runder Bauform für Bodenmontage auf festen Grund. Zubehör Beton- und Bodenanker für Montage im Fundament erhältlich. Leuchte mit Osram SMD-LED auf Metallkernplatine zur guten Wärmeableitung, dimmbar Phasen Abschnitt Netzgerät 230V 50/60 Hz. Zur direkten und blendfreien Beleuchtung von Wegen, Einfahrten, Gärten und Grünanlagen. Lichtkopf | Säule Aluminiumdruckguss – pulverbeschichtet anthrazit, Pulverlack Akzo Nobel für Anwendung im Außenbereich. Schrauben aus Edelstahl. Die LEDs im Lichtkopf liegen hinter einer opalen Kunststoff Abdeckung. Das Licht wird über einen Aluminium-Reflektor hinter transparentem Kunststoff gelenkt. Gleichmäßige, rotationssymmetrische Lichtverteilung aus Deckplatte der Leuchte. Schutzart IP66, elektrische Schutzklasse I, die Leuchte ist anschlussfertig durch vorkonfektionierte Leitung, Farbtemperatur 3000 | 4000K umschaltbar im Lichtkopf, CRI|RA<90, 620 | 690lm bei 14W. Maße: ø130mm, Höhe: 780mm, Gewicht: 4,0kg – Produktlebensdauer: 50.000h, MGL 3-Jahres-Funktionsgarantie, ENEC zertifiziert, CE-Kennzeichnung.

Zubehör: MGL0395 Bodenanker

Stand April 2022