MGL1166

MDL68 MINI DOWNLIGHT HV 8W RUND ALU ELOxiert

Ausschreibungstext

Mini LED-Einbau Downlight - Hochvolt, rund, mit LUMENS COB-Technologie für einen Deckenausschnitt von D = 68mm. Leuchten Maße: ø 78mm, Höhe: 34mm, Einbautiefe: 30mm. Gewicht: 0,17kg. Das Mini Downlight – Hochvolt- ist mit seiner Lichtleistung ein Ersatz für konventionelle NV-Halogenlampen 35 W QR-CBC / Standard-QT. Gehäuse und Kaschierungsring aus Aluminium Druckguss, Alu eloxiert. Werkzeuglose Montage mittels speziell geformter Klemmfedern, die eine Entnahme bei Renovierungszwecken ohne Zerstören von sensiblen Deckenplatten (z.B. Gipskarton) ermöglichen. Der Lichtkopf ist fix. Farbtemperatur 3000K, Farbwiedergabe CRI Ra>90, Leuchten Lichtstrom 450lm bei 8W. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium – Kontaktierung des LED Lichtkopfes -230V, 50/60 Hz- mittels flexibler Zuleitung L.1000mm, H03VV-F 3x0,75mm² fix an Leuchte montiert. Optisches System grundsätzlich geschützt durch Abdeckglas, klar. Abstrahlwinkel 50° | Schutzart IP54 (von unten), IP44 (Gehäuse) | elektrische Schutzklasse I, Produktlebensdauer: 50.000 h bei 25° C | L80|B20 | ENEC zertifiziert | CE-Kennzeichnung.

Zubehör: MGL0288 Anbaugehäuse HVD68 Alu eloxiert

Stand April 2020