MGL4900

LDI1500 - pendelleuchte linear, dimmbar dali 2-kanal, schwarz

Ausschreibungstext

LED-Pendelleuchte LDI 1500, dimmbar DALI an Stahlseil. Lineare Pendelleuchte mit direkt | indirektem Lichtanteil– direkt 55% | indirekt 45% Lichtleistung - getrennt dimmbar. Gleichmäßige Ausleuchtung der Arbeitsplätze durch optisches Linsensystem (PMMA) zur blendfreien Beleuchtung UGR<19. LDI1500 basierend auf Duris LED-Technologie-Osram S5 (DI-direkt) und Osram 2835 (ID-indirekt). Das indirekte Licht wird durch einen Diffusor abgedeckt. Leuchten Gehäuse aus Aluminium Strangpressprofil pulverbeschichtet Schwarz (ähnlich RAL9017). Endkappen Aluminium ohne sichtbare Verschraubung. Leitungsaufnahme / Anschluss der Leuchte über Konverter -dimmbar DALI 2-Kanal- in Deckenbaldachin L.450mm, B.60 x H. 40 mm. Transparent ummantelte Zuleitung zwischen Baldachin und Pendelleuchte. Montage an zwei Stahlseilen, max. L.2000mm mit integrierter Klemmfeder zur Einstellbarkeit | Justierung der Höhe, sowie Justierung der Stahlseile im Profil der Leuchte. Klemmröhrchen und Deckenmontage verchromt. Maße Leuchtenprofil: 1500x60x40mm. Gewicht:3,5kg, Farbtemperatur direkt (DI) 4000K, indirekt (ID) 3000 oder 4000K umschaltbar, Farbwiedergabe CRI / RA >90, Farbtoleranz SDCM 4, Leuchten Lichtstrom 7360 lm; gesamt Leistungsaufnahme 80W, Systemeffizienz: 92 lm/W. Leitungen halogenfrei. Schutzart IP20. Elektrische Schutzklasse I, Produktlebensdauer: 50.000h (L80/B10) bei ta=25°C. Anwendung nur im Innenbereich. ENEC zertifiziert, CE-Kennzeichnung

Stand März 2021