MGL0200

dekoring FÜR WDL400 d SC alu gebürstet

Ausschreibungstext

Dekoring für Wand- und Deckenleuchte WDL400 D SC. Nicht einzusetzen bei WDL400 D mit HF-Sensor. Der Dekoring macht aus der WDL400 mit zylindrischem Diffusor eine dekorative Deckenanbauleuchte passend zur Einrichtung. Der Ring wird werkzeuglos über den Diffusor geschoben. Material Aluminium gebürstet. Maße: ø405mm, Höhe: 75 mm, Gewicht: 0,5 kg, CE-Kennzeichnung

Stand August 2022